SurfaceXplorer :: Main window

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Интерфейс пользователя] > [Главное окно]

2.1 Главное окно программы

При запуске программы SurfaceXplorer открывается главное окно (рис. 2.1.1), содержащее инструменты для работы с объектами и рабочую область - зону главного окна, в которой в специализированных окнах отображаются результаты визуализации или обработки данных.

Рис. 2.1.1 - Главное окно программы SurfaceXplorer с примерами открытых специализированных окон представления данных.

Заголовок главного окна - строка в верхней части главного окна программы, содержащая слева название 'SurfaceXplorer' , а справа - кнопки управления окном - <Minimize>, <Maximize> / <Restore Down>, <Close>.

Функции заголовка стандартны для операционной системы. Кнопки управления окном используются, соответственно, для сворачивания главного окна, разворачивания окна на весь экран / восстановления размера в оконном режиме, закрытия программы. При функционировании программы в оконном режиме заголовок используется для перетаскивания главного окна по рабочему столу (Windows Desktop) с помощью мыши. В оконном режиме допускается также изменять размеры главного окна путем перетягивания мышью его границ.

Строка меню - текстовая строка непосредственно под заголовком главного окна, в которой перечислены пункты выпадающего меню программы. Меню содержит статические и динамические пункты. Статические пункты отображаются в строке меню постоянно. Динамические пункты появляются в строке меню только при активации соответствующих им специализированных окон представления данных (например, Profile или Histogram).

Сектор инструментов - область под строкой меню, в которой размещаются панели с кнопками быстрого доступа к наиболее часто используемым процедурам и функциям программы. Панели допускают их перетаскивание (перестроение), отстыковку от зоны панелей и размещение в виде плавающей панели в пределах рабочего стола (Windows Desktop), а также обратную пристыковку. Предусматривается также возможность закрытия/открытия панели и настройки ее вида изменением очередности кнопок или отключением/включением их отображения на панели.

Сектор объектов - зона у левой границы главного окна, в которой на тематических вкладках сгруппированы средства для управления объектами и настройки визуализируемых данных в специализированных окнах программы.

Сектор управления АСМ - зона у правой границы главного окна, в которой на вкладках сгруппированы виртуальные органы управления процессом настройки и измерения с помощью атомно-силового миркроскопа NT-206 . Переключение отображения сектора производится нажатием кнопки на панели инструментов управления АСМ

При необходимости освободить пространство рабочего окна, сектор объектов и сектор управления АСМ могут быть свернуты однократным нажатием левой кнопкой мыши по вертикальной граничной полосе, отделяющей сектор от рабочей области. Обратное развертывание сектора осуществляется нажатием на соответствующую вертикальную полосу у левой или правой кромки главного окна.

Помимо полного свертывания секторов допускается также произвольное изменение их ширины. Для этого:
1. Переместите курсор мыши на полосу границы между сектором объектов и рабочей областью. Курсор при этом изменит конфигурацию на .
2. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, передвиньте границу в новое положение.
Например:

Рабочая область - зона главного окна, в которой в специализированных окнах представления данных отображаются результаты визуализации или обработки данных. Рабочая область не ограничивается размерами главного окна (или рабочего стола - Windows Desktop), и при перетаскивании специализированных окон за пределы рабочей области она автоматически расширяется, а в соответствующем направлении у ее нижней и/или правой границы отображаются полосы прокрутки (скроллинга) для смещения видимой зоны.

Строка состояния (Статус-строка) - строка у нижней границы главного окна, в которой в отображается вспомогательная информация.

Наименование данных - первая слева зона строки состояния, в которой отображается информация об активном типе данных в текущем специализированном окне.

- Если текущим является окно двухмерного представления 2D, то отображается информация о названии файла и типе визуализируемых СЗМ-данных в формате: <Имя файла> - <Наименование типа данных>). Например: Cellulose6.spm - Phase.

- Если текущим является окно трехмерного представления 3D, то отображается информация о названии файла и типе СЗМ-данных, использованных для построения трехмерного каркаса, в формате: <Имя файла> - <Наименование типа данных>. Например: Cellulose6.spm - Topography .

- Если текущим является окно представления профиля поперечного сечения Profile, то отображается информация о типе СЗМ-данных, соответствующих активной линии профиля, в формате: - CS-<Наименование типа данных>. Например: - CS-Amplitude .

- Если текущим является окно представления данных анализа Histogram, то отображается информация, соответствующая родительскому окну - т.е. тому окну, анализ которого производится. Например: Cellulose6.spm - Phase (формат: <Имя файла> - <Наименование типа данных> для окна двухмерного представления) или - CS-Amplitude (формат: - CS-<Наименование типа данных> для окна профиля поперечного сечения).

Координаты курсора - вторая слева зона строки состояния, в которой отображается информация о координатах точки на двухмерном СЗМ-изображении, над которой в данный момент находится курсор мыши. Формат представления информации:
[<координата по X в матрице>;<координата по Y в матрице>] X:<Линейная координата по X>nm; Y:<Линейная координата по Y>nm; Z:<Линейная координата по Z>nm

Например: [73;85] X:300.403nm; Y:349.785nm; Z:-8.653nm

Координаты точки в матрице приводятся в точках матрицы данных, линейные координаты - в нанометрах.

Информация о координатах отображается при перемещении курсора над видимым в данный момент СЗМ-изображением независимо от того, активно или неактивно его окно двухмерного представления (т.е. координаты будут отслеживаться даже в том случае, если видна только часть СЗМ-изображения). При смещении курсора за пределы СЗМ-изображения обновление информации о координатах курсора прекращается.

При интерактивной трансформации трехмерного СЗМ-изображения вместо координат курсора в зоне отображается информация о времени, затраченном системой на перерисовку изображения после остановки курсора.

Индикатор выполнения - третья слева зона строки состояния, в которой отображается информация о выполнении процедуры. Процесс выполнения длительных процедур программы сопровождается соответствующим закрашиванием индикатора слева направо. По окончании выполнения процедуры в зоне индикатора отображается надпись Ok .

Свободная память - четвертая слева зона строки состояния, в которой отображается информация о свободной оперативной памяти компьютера. Например: Free mem: 58.136 KB.

Положение пьезосканера Z - третья справа зона строки состояния - индикатор, который в текстовом и графическом виде отображает текущее удлинение пьезосканера (положение поверхности) относительно зонда АСМ. Подробнее см. в разделе, описывающем работу с модулем управления АСМ.

Нагрузка на зонд L - вторая справа зона строки состояния - индикатор, которsй в текстовом и графическом виде отображает текущую нагрузка, прикладываемую зондом АСМ к поверхности образца. Подробнее см. в разделе, описывающем работу с модулем управления АСМ.

Боковое отклонение T / Сдвиг фазы колебаний P - первая справа зона строки состояния - индикатор, которsй в текстовом и графическом виде отображает: в статическом режиме работы АСМ - величину бокового отклонения (кручения) кантилевера, характеризующую латеральные силы при движении зонда АСМ; в динамическом режиме - величину сдвига фазы колебаний зонда АСМ при контакте с поверхностью образца. Подробнее см. в разделе, описывающем работу с модулем управления АСМ.

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.