SurfaceXplorer :: Cropping SPM Image

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Работа с СЗМ-изображениями] > [Вырезание]

3.6 Вырезание части СЗМ-изображения

Вырезание части СЗМ-изображения применяется, например, для более детального анализа и/или сохранения в отдельном файле участка, представляющего интерес для дальнейших исследований. Другой причиной для проведения подобной процедуры может быть наличие на СЗМ-изображении дефектов сканирования (сбоев), влияющих как на статистические параметры самой топографии, так и на результаты обработки изображения. Это, к примеру, срывы на линиях сканирования, резкие пики или провалы, имеющие явный характер артефактов (т.е. искуственно привнесенных самой измерительной системой элементов рельефа поверхности).

Вырезание части СЗМ-изображения производится в окне двухмерного представления. При наличии в файле более одного поля данных вырезание участка в одном окне визуализации автоматически будет повторяться в остальных полях этого файла.

Для вырезания части СЗМ-изображения необходимо:

1. Активировать окно двухмерного представления с СЗМ-изображением, в котором будет производиться вырезание, и включить инструмент выделения прямоугольной области кнопкой на панели инструментов выделения программы:

2. В окне двухмерного представления выделить интересующий прямоугольный участок : при нажатой левой кнопке мыши провести диагональ поперек интересующего участка (рис. 3.6.1).

Рис. 3.6.1 - Выделение прямоугольной области на СЗМ-изображении в окне двухмерного представления топографии.

3. Вырезать выделенный участок, воспльзовавшись:

- командой меню Process > Crop;
- или кнопкой на панели инструментов обработки
- или командой Crop в контекстном меню, вызываемом в поле СЗМ-изображения правой кнопкой мыши.

В перечне на панели [Objects] (Объекты) вкладки Browse (Обзор) новое изображение будет представлено как отдельный объект - подуровень с именем Crop родительского объекта (поля)(рис. 3.6.2).

Рис. 3.6.2 - Отображение новых полей данных, образованных в результате вырезания участка, в перечне на панели [Objects] (Объекты) вкладки Browse (Обзор): слева - до выполнения процедуры; справа - после.

Вырезанный участок автоматически отображается в новом окне (рис. 3.6.3 слева). Просмотреть совместные поля данных (рис. 3.6.3 справа) для нового изображения можно с помощью :
- селектора окон двухмерного представления (рис. 3.6.3 посредине),
- контекстного меню,
- активации объекта в перечне на панели [Objects] (Объекты) вкладки Browse (Обзор) (рис. 3.6.2).

Рис. 3.6.3 - Представление результата вырезания участка в новом окне двухмерного представления (слева) и пример автоматически вырезанного участка из совместного поля данных (справа), открываемого с помощью селектора окон (посредине).

В процессе выделения координаты выделяемого участка интерактивно отображаются в секции Nodes (Узлы выделения) на панели [2D] вкладки Properties (Свойства) (рис. 3.6.4 вверху слева), что позволяет следить за параметрами интересующей области на СЗМ-изображении. Кроме этого, текущие координаты курсора (т.е. точки, над которой в данный момент находится крусор) в поле СЗМ-изображения можно проконтролировать на вкладке Data (Данные) (параметр Cursor position at) (рис. 3.6.4 вверху справа) и по показаниям в строке состояния, расположенной в нижней части рабочего окна программы (рис. 3.6.4 внизу). По окончании выделения на вкладке Data (Данные) также выводятся параметры начальной и конечной точек выделенного прямоугольного участка (рис. 3.6.4 вверху справа).

Рис. 3.6.4 - Отображение информации о положении курсора и координатах выделяемого участка на СЗМ-изображении. Вверху слева: на панели [2D] вкладки Properties - секция Selection nodes; вверху справа: на вкладке Data - параметр Cursor position at; внизу: в статус-строке в нижней части части рабочего окна программы (параметры в квадратных скобках).

Изменение конфигурации выделенной области после ее установки может осуществляться либо графически - перемещением ("перетаскиванием") узловых точек мышью непосредственно в окне двухмерного представления, либо аналитически - введением необходимых значений новых координат области выделения в таблице секции Nodes (Узлы выделения) на панели [2D] вкладки Properties (Свойства) (рис. 3.6.5)

Рис. 3.6.5 - Изменение конфигурации выделенной прямоугольной области: вверху - перемещением узлов выделения (маркеров) в окне визуализации; справа - введением соответствующих координат области выделения в секции "Selection nodes" (Узлы выделения) на панели [2D] вкладки Properties |

Возможность аналитического (рис. 3.6.5) задания координат прямоугольной области выделения может быть использована непосредственно для установки выделенной области. Для этого после включения инструмента выделения прямоугольной области необходимо просто ввести необходимые координаты в таблице секции Nodes (Узлы выделения) на панели [2D] вкладки Properties (Свойства).

Дополнительные возможности определения области выделения реализуются при помощи команд, расположенных внизу секции Nodes (Узлы выделения) на панели [2D] вкладки Properties (Свойства) (рис. 3.6.5) :

- Copy selection to clipboard (Копировать выделение в буфер) : заносит координаты узлов выделения в буфер;
- Paste selection from clipboard (Вставить выделение из буфера) : вставляет координаты узлов выделения из буфера после запоминания их с помощью предыдущей команды.

Указанные команды доступны для всех окон двухмерного представления программы, поэтому основное их применение - точный перенос области выделения между различными СЗМ-изображениями, из одного окна в другое.

Сохранение вырезанного участка возможно следующими способами:

- включением в состав исходного файла в виде дополнительных полей - с помощью команды File > Save или кнопки на панели инструментов:
- выборочным сохранением вырезанных полей в отдельном файле - с помощью команды File > Save selectively.

При выборочном сохранении рекомендуется присвоить новому файлу неиспользованное имя, а затем необходимо в специальной панели Select fields for saving... (Выбор полей для сохранения) (рис. 3.6.6) отметить поля, предназначенные для записи в новый файл. Одновременно в нижней части панели необходимо включить опцию сохранения только одного поля для каждого типа данных Save only one field for each type.

Рис. 3.6.6 - Панель выбора полей для сохранения (слева) .

После сохранения вырезанного участка отдельно в новом файле полям Crop будут присвоены соответствующие имена их типов (пример содержания нового файла приведен на рис. 3.6.6 справа).

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.