SurfaceXplorer :: Glossary

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Глоссарий]

SurfaceXplorer :: Глоссарий

Артефакт
  элемент рельефа поверхности на СЗМ-изображении, искуственно созданный самой измерительной системой или процедурой обработки
Выравнивание СЗМ-изображения
  устранение из СЗМ-матрицы постоянной составляющей поверхности макроскопического порядка (общего наклона, смещения по вертикальной оси, сферичности, или их суммы)
Группа данных
  группа слоев (матриц данных) в СЗМ-файле с многослойной записью, характеризующих один параметр, например, слои топографии, слои локальных сил трения и т.д.. Структурная организация данных с подразделением на группы используется в файлах формата *.mps
Двухмерное представление данных
  вариант графического отображения данных в виде карты высот (или свойств) в соотвтествии с цветовой шкалой
Динамический элемент
  пункт меню или параметр настройки, отображаемые отображаемые в меню или панели настройки только при определенных условиях (событиях), например, активизации определенного инструмента выделения, активация окна представления профиля и др.
Дефекты сканирования
  линейные или точечные элементы (выбросы) на СЗМ-изображении, высота которых резко отличается от высоты окружающих участков рельефа поверхности
Интерфейс пользователя
  совокупность графических средств программы, предоставляющих пользователю информацию, данные или доступ к элементам управления и настройки как самих визуализируемых данных, так и аппаратной частью подключенного к компьютеру измерительного прибора (т.е. совокупность средств взаимодействия пользователя с компьютерной системой, графически реализованных исполняемой программой)
Карта высот
  представление двухмерного массива данных, при котором вертикальная координата каждой точки данных кодируется в соответствии с установленной цветовой шкалой
Линейные данные
  одномерные массивы значений, описывающие, например, кривую
Локальный угол наклона
  в программе SurfaceXplorer - угол между нормалью к элементарной площадке СЗМ-изображения и вертикальной осью данного СЗМ-изображения
Локальный угол ориентации
  в программе SurfaceXplorer - угол орентации в горизонтальной плоскости проекции нормали к элементарной площадке СЗМ-изображения
Многослойная запись данных
  размещение в одном файле более одной СЗМ-матрицы (массива данных), обычно относящихся к одному измерению, проведенному на сканирующем зондовом микроскопе, но характеризующих параметры различных типов
Нормализация
  смещение точки начала отсчета шкалы высот на один уровень с нижней точкой рельефа на СЗМ-изображении
Объект выделения
  1) отдельная точка (точка измерений в СЗМ-матрице);
  2) произвольный отрезок прямой;
  3) поизвольная ломаная линия;
  4) прямоугольная область;
  5) прямая линия, параллельная оси X или Y СЗМ-изображения (линия быстрого или медленного сканирования);
  6) единичная область, ограничиваемая указываемым уровнем по высоте ("островок");
  7) набор всех областей, соответствующих указываемому уровню по высоте ("изолиния")
"Откат"
  отмена последнего действия обработки
Пиктограмма
  в секции быстрого просмотра - уменьшенное изображение, построенное на основе данных, содержащихся в файле специального формата, в соответствии с их типом
Простая запись данных
  размещение в одном файле одного СЗМ-изображения (т. е. единичной или отдельной СЗМ-матрицы), характеризующего один измеренный параметр
Рабочая область
  зона главного окна программы, в которой отображаются специализированные окна визуализации данных
Рабочие объекты
  СЗМ-файлы (т.е. файлы специального формата) и содержащиеся в них слои, а также массивы данных, полученные при измерении в текущем сеансе работы программы
Режим виртуальной подсветки
  отображение двухмерного рельефа как карты высот, но с дополнительной имитацией его освещения виртуальным источником света
Сглаживание СЗМ-изображения
  устранение дефектного элемента рельефа на СЗМ-изображении (т.е. устранение из СЗМ-матрицы дефекта сканирования)
СЗМ-данные
  двухмерная матрица размера X*Y, в которой положение элемента Zxy в этой матрице соответствует координатам X и Y точки измерений в плоскости, а численное значение самого элемента Zxy характеризует интенсивность измеренного в данной точке параметра
СЗМ-изображение
  графическое изображение, построенное на основе матрицы СЗМ-данных и представленное в двухмерном или трехмерном виде
СЗМ-матрица
  двухмерный массив данных размера X*Y, в которой положение элемента Zxy в этой матрице соответствует координатам X и Y точки измерений в плоскости, а численное значение самого элемента Zxy характеризует интенсивность измеренного в данной точке параметра
СЗМ-файл
  файл специализированного формата, содержащий данные, полученные при измерении на сканирующем зондовом микроскопе, и/или результаты обработки этих данных
Слой
  отдельный массив данных в СЗМ-файле с многослойной записью, характеризующий один измеренный параметр. Двухмерный массив данных, содержащийся в слое, представляет собой СЗМ-матрицу. Одномерный массив данных – линейные данные. В файле формата *.mps могут одновременно содержаться как двух-, одномерные массивы, так и другие их типы
Специализированные окна визуализации данных
  окна в рабочей области главного окна программы SurfaceXplorer, предназначенные для отображения в графической форме как исходных данных, так и результатов их обработки или анализа
Список быстрого доступа
  список ссылок (ярлыков) на наиболее часто используемые папки с СЗМ-данными, обеспечивающий быстрый доступ к ним
Совместные слои
  все слои данных, содержащиеся в СЗМ-файле с многослойной записью, по отношению друг к другу
Статический элемент
  пункт меню или параметр настройки, отображаемые в меню или панели настройки постоянно
Тест-решетка
  регулярная структура с известными геометрическими параметрами, используемая как средство калибровки измерительной системы сканирующего зондового микроскопа
Транспонирование
  отображение СЗМ-матрицы относительно вертикальной или горизонтальной оси или поворот на 90°
Угол наклона
  см. "Локальный угол наклона"
Угол ориентации
  см. "Локальный угол ориентации"
Узловые точки
  точки объекта выделения, однозначно и достаточным образом характеризующие его положение в плоскости СЗМ-изображения
Цветовая шкала
  вертикальная шкала, отображающая распределение цветов по высоте СЗМ-изображения с соответствующими метками высот
Цветовые маркеры
  узловые метки на шкале высот, в точках расположения которых предусматривается настройка цвета данного вертикального уровня

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.