SurfaceXplorer :: Help content

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Интерфейс пользователя] > [Команды меню]

2.3 Команды меню

Пункт меню «Файл».

- Открыть – открытие нового файла с данными. Дублируется кнопкой быстрого доступа на панели инструментов и горячей клавишей Ctrl+O. Открываемый файл регистрируется в выпадающем списке с названием «File» на панели инструментов. При наличии в памяти множества файлов выпадающий список помогает отыскать нужный и активировать его. При этом появляется окно 2D для топографии поверх всех окон.
- Сохранить – запись всех полей на диск. Дублируется кнопкой быстрого доступа на панели инструментов.
- Сохранить выборочно – выборочная запись полей на диск. Дублируется кнопкой быстрого доступа на панели инструментов и горячей клавишей Ctrl+S
- Настройка – определение параметров программы. Здесь указываются директории нахождения подключаемых компонентов и временных файлов.
- Проводник –просмотр имеющихся файлов сканирования и их составляющих (рис. 4). Для этого надо выбрать меню Файл/Проводник или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+O. Дублируется кнопкой быстрого доступа на панели инструментов.
  В левом окне проводника расположено дерево папок для быстрой навигации по диску. В ценральном окне осуществляется просмотр имеющихся в текущей (выбранной) папке файлов специального формата (*.spm, *.ppm), созданных программой сканирования SurfaceScan. В правом окне возможен просмотр составляющих полей файла сканирования. Для этого необходимо щелкнуть мышью на интересующем скане. В верхней части окна расположены сервисные кнопки управления, переключающие различные режимы отображения файловой систамы. Кнопка позволяет быстро перемещаться по дереву папок в корень каталога. Кнопка запукает команду перечитывания текущей директории. Кнопка запускает режим визуального представления файлов, а также указывает название и количество точек сканирования файла. Кнопка запускает режим вертикального представления файлов. Кнопка запускает режим горизонтального представления файлов. Кнопка запускает режим отображения файловой системы, представляющий информацию о размере и типе файлов текущей (выбранной) папки. В нижней части окна расположена строка состояния, указывающая путь к текущему каталогу.

Пункт меню «Вид».

- Настройка меню – управление расположением пунктов меню и их включением/выключением для отображения в стоке меню.
- Настройка – настройка панели инструментов.
- 2D вид – отображение окна с двумерным изображением топографии (рис.5). Дублируется кнопкой на панели инструментов с выпадающим списком, в котором можно выбрать тип отображаемых полей.
- 3D вид – этот пункт выводит на экран окно с трехмерным изображением исследуемой поверхности. Дублируется кнопкой на панели инструментов . Просмотр поверхности осуществляется в различных положениях. Имеется возможность вращения в двух направлениях (вокруг оси X и оси Y в экранных координатах) при помощи мыши, для чего необходимо, удерживая левую кнопку, перемещать ее. При этом передвижение мыши по горизонтали вызывает вращение поверхности вокруг вертикальной экранной оси Y, а передвижение по вертикали – вокруг горизонтальной экранной оси X. Также в данной программе имеется возможность изменять расстояние от точки наблюдения до поверхности (приближать и отдалять). Для этого следует воспользоваться правой кнопкой мыши. Удерживая клавишу Ctrl и мышь в нажатом положении, и перемещая ее по вертикали, можно приблизить поверхность для детального осмотра или отдалить.
- Profile – данный пункт позволяет построить профиль поверхности в необходимом для вас сечении. Дублируется кнопкой панели инструментов .

Пункт меню «Функции».

- Сравнить изображения – данная опция позволяет сопоставить любых два изображения с целью анализа их совпадения.

Пункт меню «Обработка».

- Выравнивание – содержит шесть пунктов подменю, которые проводят линейное, параболическое, плоскостное и параболоидное выравнивание. Дублируется кнопками на панели инструментов .
- Пункт меню «Помощь».
- Модули – предоставление справочной информации о подключенных библиотеках, обеспечивающих выполнение специализированных функций (рис.10).

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.