SurfaceXplorer :: Selection

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Работа с СЗМ-изображениями] > [Профиль поперечного сечения]

3.7 Построение и анализ профиля поперечного сечения

Построение профилей поперечного сечения

- по произвольной прямой линии
- по произвольной ломаной линии
- по линии сканирования
- возможность совместного анализа профилей топографии и карт свойств (возможность постро
- автономное выравнивание линий профиля с вычитанием прямой или параболической линии; возможность задания пользователем произвольной прямой линии для вычитания из профиля
- транспонирование (зеркальное отображение) линии по вертикали, по горизонтали
- анализ статистических параметров линий профиля и расчет параметров шероховатости
- возможность расстаноки текстовых меток в произвольных точках линий профиля
- возможность импорта данных линейного типа для анализа в специализированном окне

После выбора профиля сечения

окно профиля активирутся кнопкой . При этом на экране появляется окно просмотра двухмерной поверхности с линией на изображении.

Вертикальные пунктирные линии в окне профиля в случае выделения по ломаной линии являются метками узлов, т.е. обозначают границы сегментов. Имеется возможность работы с двумя маркерами (по умолчанию они распологаются по краям окна профиля). При этом в статусной строке (в нижней части окна профиля) отображаются расстояние между маркерами вдоль линии профиля (по X) и разность высот между этими маркерами (по Z).Для перемещения маркеров необходимо нажать левую кнопку мыши на линии маркера, и, удерживая ее, перемещать мышь. Кроме того, переместить маркер возможно нажатием мыши в необходимой точке профиля при удерживании клавиши Ctrl (для правого маркера) и Alt (для левого маркера). В этом случае вы увидите, что в соответствии с перемещением мыши изменяется линия сечения (линия с окружностью в точке ее пересечения с линией профиля). Для использования закладок необходимо передвинуть к нужному месту маркер и нажать кнопку «Добавить» в окне Закладки панели Профиль закладки Свойства. После этого около точки на профиле появится информационное окно с характеристиками, которое «привязано» к профилю в указанном месте. Активировать закладку возможно нажатием мыши в необходимой точке профиля при удерживании клавиши Shift. Для удаления всех закладок необходимо нажать кнопку «Очистить» в окне Закладки панели Профиль закладки Свойства. Удалить закладку возможно нажатием наведенной на нее мыши при удерживании клавиши Shift. Окно закладки можно передвигать при помощи мыши.
При необходимости можно сохранить данные профиля в текстовый (*.txt) или графический (*.bmp) файл. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Сохранить» или соответствующую кнопку на рабочей панели. При этом в текстовый файл будут сохранены данные профиля в текстовой форме, а также максимальная высота, длина сечения и физическая длина поверхности, среднее значение, средняя высота отклонения, среднеквадратичное отклонение, асимметрия, эксцесс.

3.6.1

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.