SurfaceXplorer :: Panel [Histogram]

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Интерфейс пользователя] > [Сектор объектов] > [Вкладка Свойства] > [Панель Histogram]

2.5.2.5 Панель настройки параметров диаграмм анализа [Histogram]

Рис. 2.5.2.5.1 - Панель настройки параметров диаграмм анализа (нажмите на соответствующий элемент для перехода к его описанию) |

Панель [Histogram] (Гистограмма) (рис. 2.5.2.5.1) объединяет средства для настройки параметров отображения диаграмм анализа высотных и угловых характеристик СЗМ-данных в соответствующем специализированном окне.

На панели всегда отображается состояние и обеспечивается настройка параметров в активном окне анализа, и при смене активного окна отображаемое состояние соответственно обновляется (актуализируется). Панель допускает ее отстыковку от родительской вкладки - Properties (Свойства) и свободное размещение в границах рабочего стола на мониторе компьютера поверх остальных окон программы SurfaceXplorer.

Для вызова панели можно воспользоваться одним из следующих способов:
- активировать ярлык панели [Histogram] (Гистограмма) на левой границе вкладки Properties (Свойства) в секторе работы с объектами программы (в случае, если панель пристыкована к вкладке);
- в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши в окне представления данных анализа, выбрать пункт Properties;
- в свободном месте окна представления данных анализа щелкнуть два раза левой кнопкой мыши.

Использование последних двух способов - наиболее быстрый путь вызова панели настройки параметров диаграмм анализа, если активны вкладки, иные чем вкладка Properties (Свойства). Альтернативный подход для обеспечения быстрого доступа к ресурсам панели - отстыковать ее от вкладки и разместить панель отдельно.

Элементы панели настройки параметров диаграмм анализа

Диаграммы в окне данных анализа представляют два типа зависимостей - распределение высот и распределение углов. Анализ распределения высот приведен на левой диаграмме, совмещающей гистограмму распределения высот Heigh distribution, % на СЗМ-изображении и опорную кривую Bearing ratio, % для всей его площади. Анализ распределения углов, характеризующих положение элементарных площадок рассматриваемой поверхности, размещен на гистограмме распределения углов наклона (диаграмма в середине окна) и ориентационной диаграмме (правый график). Соответственным образом средства настройки двух типов зависимостей сгруппированы в двух секциях на панели (рис. 2.5.2.5.1).

В секции Height distribution (Распределение высот) сгруппированы средства настройки диаграммы распределения высот.

Количество столбцов гистограммы - Number of bars - селектор для установки количества столбцов (горизонтальных) на гистограмме распределения высот (правая диаграмма в окне представления данных анализа). Фактически устанавливает количество диапазонов на вертикальной шкале анализируемого СЗМ-изображения, в которых и будет определяться частота встречаемости выступов, чьи высоты попадают в данный высотный промежуток. Меньшее значение параметра количества столбцов приводит к увеличению размера диапазонов на вертикальной шкале и, соответственно, загрублению данных анализа. Большее количество столбцов уменьшает размер анализируемых диапазонов и повышает детализацию анализа. Изменение параметра количества столбцов допускается как с использованием кнопок увеличения/уменьшения значения, расположенных справа в поле ввода, так и непосредственным вводом нового числового значения вручную в поле ввода. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатеим, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера.

Шаг анализируемых высот - Step - параметр, указывающий размер диапазона по вертикальной шкале, в котором и будет анализироваться частота встречаемости выступов. Шаг определяется автоматически как результат деления всего высотного диапазона СЗМ-изображения на количество столбцов гистограммы распределения высот. В поле ввода параметра шага допускается ввод нового числового значения вручную, после чего автоматически будет пересчитано и установлено соответствующее новое количество столбцов гистограммы. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатием, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера.

Положение маркера - Marker position - текущая координата горизонтального маркера диаграммы распределения высот по вертикальной шкале высот СЗМ-изображения (правая ось диаграммы). Отображаемые единицы измерения указаны после имени параметра через запятую. В поле ввода координаты горизонтального маркера допускается ввод нового числового значения вручную. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатием, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера. При изменении значения координаты любым способом соответствующим образом изменяется положение маркера на диаграмме.

В секции Tilt analysis (Анализ наклона) сгруппированы средства настройки диаграмм анализа углов, характеризующих положение элементарных площадок рассматриваемой поверхности.

Количество столбцов гистограммы - Number of bars - селектор для установки количества столбцов (вертикальных) на гистограмме распределения углов наклона (диаграмма в средней части окна представления данных анализа). Фактически устанавливает количество диапазонов, в которых будет определяться частота встречаемости локальных углов наклона, чьи значения попадают в данный промежуток. Меньшее значение параметра количества столбцов приводит к увеличению размера диапазонов и, соответственно, загрублению данных анализа. Большее количество столбцов уменьшает размер анализируемых диапазонов и повышает детализацию анализа. Изменение параметра количества столбцов допускается как с использованием кнопок увеличения/уменьшения значения, расположенных справа в поле ввода, так и непосредственным вводом нового числового значения вручную в поле ввода. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатием, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера.

Локальный угол наклона (угол наклона) в программе SurfaceXplorer определяется как угол между нормалью к элементарной площадке СЗМ-изображения и вертикальной осью (угол a на рис. 2.5.2.5.2).

Рис. 2.5.2.5.2 - Схема определения: угол a - угол наклона между нормалью к элементарной площадке и вертикальной осью; угол b - угол ориентации проекции нормали к элементарной площадке на горизонтальной плоскости СЗМ-изображения.

Диапазон углов - Visible degrees (Видимый диапазон углов) - селектор для установки диапазона анализируемых локальных углов наклона менее 90°. Специфика СЗМ-изображений ограничивает полный диапазон локальных углов наклона значением +90°. Кроме того, в программе SurfaceXplorer анализируются абсолютные значения углов наклона, т.е. величины в диапазоне от 0 до 90°. На большинстве типов поверхностей локальные углы наклона обычно находятся в пределах 45°, поэтому для детального анализа распределения целесообразно ограничивать видимый диапазон углов с помощью данного селектора. Изменение параметра диапазона углов допускается как с использованием кнопок увеличения/уменьшения значения, расположенных справа в поле ввода, так и непосредственным вводом нового числового значения вручную в поле ввода. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатием, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера.

При изменении видимого диапазона углов, тем не менее следует учитывать, что количество столбцов гистограммы распределения не пересчитывается и остается действующим для полного диапазона 0-90°. Поэтому для повышения детализации рекомендуется вместе с уменьшением диапазона углов увеличивать также количество столбцов гистограммы.

Анализируемый диапазона высот - Analyzed height range - селектор для установки диапазона высот СЗМ-изображения, который будет учитываться при анализе локальных углов наклона и ориентации. Предусматривается выбор либо полного - Full, либо ограниченного (настраиваемого) - Selected диапазона. При выборе ограниченного (Selected) диапазона необходимо вручную установить нижнюю и верхнюю границы анализируемого промежутка.

Нижняя граница анализируемого диапазона высот - from### - поле ввода цифрового значения нижней границы промежутка для анализа локалных углов. Значение вводится вручную после установки курсора в поле ввода. Ввод завершается либо при нажатии клавиши <Enter> на клавиатуре кпмьютера, либо установкой курсора в другом поле ввода.

Верхняя граница анализируемого диапазона высот - to### - поле ввода цифрового значения верхней границы промежутка для анализа локалных углов. Значение вводится вручную после установки курсора в поле ввода. Ввод завершается либо при нажатии клавиши <Enter> на клавиатуре компьютера, либо установкой курсора в другом поле ввода.

Задавая ограниченный диапазон, предоставляется возможность анализировать локальные углы интересующий пользователя промежуток высот (обычно - значимый промежуток высот).

Количество секторов ориентации - Orientation sectors - селектор для установки количества секторов на круговой диаграмме распределения углов ориентации (диаграмма в правой части окна представления данных анализа). Фактически устанавливает количество диапазонов, в которых будет определяться частота встречаемости локальных углов ориентации элементарных площадок, чьи значения попадают в данный промежуток. Меньшее значение параметра количества секторов приводит к увеличению размера диапазонов и, соответственно, загрублению данных анализа. Большее количество секторов уменьшает размер анализируемых диапазонов и повышает детализацию анализа. Изменение параметра количества секторов ориентации допускается как с использованием кнопок увеличения/уменьшения значения, расположенных справа в поле ввода, так и непосредственным вводом нового числового значения вручную в поле ввода. При установке курсора в поле параметра допускается также увеличение или уменьшение отображаемого значения на единицу нажатием, соответственно, кнопок <Вверх> или <Вниз> на клавиатуре компьютера.

Локальный угол ориентации (угол ориентации) в программе SurfaceXplorer определяется как угол орентации в горизонтальной плоскости (номинальной поверхности СЗМ-изображения) проекции нормали к элементарной площадке СЗМ-изображения (угол b на рис. 2.5.2.5.2).

В секции Colors (Цвета) представлены средства настройки цветов графических элементов диаграмм в окне данных анализа.

Селектор элементов диаграмм - используется для выбора элемента диаграмм, цвет которого будет настраиваться.

Кнопка выбора цвета - - отображает цвет элемента диаграмм, выбранного в селекторе. Цвет кнопки изменяется соответственно текущему цвету выбранного элемента. При однократном нажатии на кнопку вызывается стандартная системная панель настройки цвета (рис. 2.5.2.5.3), с помощью которой осуществляется визуальный выбор или создание необходимого цветового оттенка.

Рис. 2.5.2.5.3 - Системная панель настройки цвета в исходном состоянии (до нажатия кнопки Define Custom Colors >> )

Кнопка установки параметров по умолчанию - Set as default - при нажатии сохраняет текущие параметры, установленные в панели настройки диаграмм анализа, как параметры, используемые программой по умолчанию. Вновь открываемые окна представления данных анализа будут настроены согласно сохрененному набору параметров по умолчанию.

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.