SurfaceXplorer :: Undocumented Features

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Недокументированные функции]

SurfaceXplorer :: Недокументированные возможности

Программа SurfaceXplorer помимо доступных функций содержит набор возможностей, предназначенных для специализированных процедур отладки, настройки или редактирования данных.

Данные возможности программы предусматривают пользование ими исключительно персоналом, владеющим глубокими знаниями об устройстве и функционировании самой программы и управляемого ей оборудования (атомно-силового микроскопа). Поэтому настоятельно не рекомендуется прибегать к помощи описываемых ниже функций в повседневной работе!

Редактирование параметров матрицы данных

На активированной панели просмотра служебной информации о полях данных - нажать комбинацию клавиш [Alt-Ctrl-E] для активации дополнительной закладки.

Name - имя оси
Unit - единицы измерения
Scale - коэффициент масштабирования, используемый для пересчета аппаратных данных в физические
Start pt - начальная точка, с которой начинается масштабирование
Data deskewing - смещение данных, проводимое перед масштабированием
Data memory type - метод хранения данных (двухбайтное знаковое, двухбайтное беззнаковое и т.п.)

Общая формула получения физического значения координаты точки:

Vhw = (hADC + DataDeskewing)* Scale + StartPt

где hADC - аппаратное значение параметра (координаты) в битах.

Вывод информации о сетевых потоках

В серверной части:

[Ctrl-F10] - Показать/спрятать на панели параметров сервера закладки с информацией о сетевых потоках

Панель тестирования аппаратной части

В серверной части: [Ctrl-F12]

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.