SurfaceXplorer :: Process Toolbar

ОДО "Микротестмашины"

| SurfaceXplorer [Панель инструментов] > [Выделение]

2.4.4 Панель инструментов обработки СЗМ-изображения

Панель инструментов обработки СЗМ-изображения (рис. 2.4.4.1) обеспечивает быстрый доступ к процедурам и вспомогательным функциям обработки СЗМ-изображений.

Рис. 2.4.4.1 - Панель инструментов обработки СЗМ-изображения

Кнопки на панели инструментов обработки имеют следующие функции:

| Отмена последнего действия обработки СЗМ-изображения ("откат"). Аналогично команде меню Process > Undo или сочетанию "горячих" клавиш <Ctrl - Z>.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по линиям сканирования вдоль направления X с вычитанием аппроксимирующей прямой. Аналогично команде меню Process > Leveling > Line on X direction.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по линиям сканирования вдоль направления Y с вычитанием аппроксимирующей прямой. Аналогично команде меню Process > Leveling > Line on Y direction.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по линиям сканирования вдоль направления X с вычитанием аппроксимирующей параболы. Аналогично команде меню Process > Leveling > Parabola on X direction.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по линиям сканирования вдоль направления Y с вычитанием аппроксимирующей параболы. Аналогично команде меню Process > Leveling > Parabola on Y direction.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по всей поверхности с вычитанием аппроксимирующей плоскости. При наличии на текущем СЗМ-изображении активных трех выделенных точек производится вычитание аппроксимирующей плоскости, определяемой этими установленными точками. При наличии на текущем СЗМ-изображении активного выделенного прямоугольного участка производится вычитание аппроксимирующей плоскости, определяемой этим установленным участком. Аналогично команде меню Process > Leveling > Plane.
| Выравнивание текущего СЗМ-изображения по всей поверхности с вычитанием аппроксимирующего параболоида. При наличии на текущем СЗМ-изображении активного выделенного прямоугольного участка производится вычитание аппроксимирующего параболоида, определяемого этим установленным участком. Аналогично команде меню Process > Leveling > Paraboloid.
| Вырезание из текущего СЗМ-изображения выделенного прямоугольного участка и формирование из него нового СЗМ-изображения. В дереве на вкладке Objects (Объекты) новое изображение выделяется как отдельный объект. Подробнее см. в §3.5. Аналогично команде меню Process > Crop.
| Дублирование текущего окна двухмерного представления в его текущем состоянии. Создается автономное новое окно с копией СЗМ-изображения, над которым можно производить операции независимо от родительского окна. В перечне на вкладке Objects (Объекты) новое изображение выделяется как отдельный объект. Аналогично команде меню Process > Duplicate или сочетанию "горячих" клавиш <Ctrl - D>.
| Арифметические операции с СЗМ-изображением - сложение, вычитание, умножение, деление и пр. исходной СЗМ-матрицы либо с другой СЗМ-матрицей, либо с числом, либо с задаваемой поверхностью (до второго порядка). Предусматривается возможность задания пользователем сценария преобразований в виде произвольного выражения. Подробнее см. в §3.9 . Аналогично команде меню Process > Arithmetic.
| Нормализация - смещение точки начала отсчета шкалы высот на один уровень с нижней точкой рельефа на СЗМ-изображения. Аналогично команде меню Process > Normalize.
| Операции с макрокомандами - создание, исполнение записанных. В качестве команд используются имена процедур обработки СЗМ-изображений. Подробнее см. в §3.10 . Аналогично команде вызова подменю Process > Macros >.
| Транспонирование (зеркальное отображение) текущего СЗМ-изображения по вертикали (относительно горизонтальной оси). Аналогично команде меню Process > Flip vertically.
| Транспонирование (зеркальное отображение) текущего СЗМ-изображения по горизонтали (относительно вертикальной оси). Аналогично команде меню Process > Flip horizontally.
| Поворот текущего СЗМ-изображения на 90 градусов по ходу часовой стрелки. Аналогично команде меню Process > Rotate 90 right.
| Коррекция выделенной линии сканирования или прямоугольной области интерполяцией граничных данных. Аналогично команде меню Process > Flatten > Selection.
| Коррекция выделенной прямоугольной области интерполяцией граничных данных на линиях, параллельных оси X. Аналогично команде меню Process > Flatten > Area on X direction.
| Коррекция выделенной прямоугольной области интерполяцией граничных данных на линиях, параллельных оси Y. Аналогично команде меню Process > Flatten > Area on Y direction.

Copyright © 2005-2006, Microtestmachines Co.
All rights reserved.